**様式第１号（第２条関係）**

|  |
| --- |
| **補強コンクリートブロック塀点検表　※鉄筋有り** |
| **点検日：　　　　　　年　　月　　日** |
| **点検者：** |
| **補助金の申請に当たり、コンクリートブロック塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実に相違ありません。** |
| **※この点検表による高さの基準は、道路面からの高さとする。** |
| **点検項目** | **点検内容** | **点検結果** |
| **適合** | **不適合** |
| **1** | **高さ** | **2.2ｍ以下** | **□はい** | **□いいえ** |
| **2** | **壁の厚さ** | **高さ２ｍを超える塀で15cm未満** | **□いいえ** | **□はい□不明** |
| **高さ２ｍ以下で10cm未満** | **□いいえ** | **□はい□不明** |
| **3** | **鉄筋** | **壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅各部は縦方向に、それぞれ径９mm以上の鉄筋が入っている** | **□はい** | **□いいえ□不明** |
| **壁内に径９mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で配筋されている** | **□はい** | **□いいえ□不明** |
| **4** | **控え壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合）** | **3.4ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの１/５以上突出している** | **□はい** | **□いいえ** |
| **5** | **基礎** | **丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある** | **□はい** | **□いいえ□不明** |
| **6** | **傾きひび割れ** | **全体的に傾いている又は１mm以上のひび割れがある** | **□いいえ** | **□はい** |
| **7** | **ぐらつき** | **人の力で簡単にぐらつく** | **□いいえ** | **□はい** |
| **8** | **その他** | **玉石積み擁壁等の上にある** | **□いいえ** | **□はい** |
| **判定** |
| **８項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。** | **□はい** |

**備考　門柱やRC造又は土留めを兼ねたブロック塀等の部分の撤去は対象外**